Gaius Hospital Sense XL ja 2XL -mallipohjien tarvikeluettelo

**Sense kulma-allas**

Gaius Sense-altaat on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiittimateriaalista. Altaiden etureunaan on kiinteästi valettu kaiteet, jotka toimivat tukena altaan äärellä seistäessä sekä sitä lähestyttäessä. Kaikissa Sense-altaissa on valkoinen pop-up pohjaventtiilin tulppa. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Kuormituskestävyys 400 kg.

**Mitat:** 840 x 840 mm

**Ylivuotoaukolla**

65001WAM Sense-kulma-allas, valkoinen, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

65001GAM Sense-kulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

65001RAM Sense-kulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

**Ilman ylivuotoaukkoa**

65000WAM Sense-kulma-allas, valkoinen, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

65000GAM Sense-kulma-allas, valkoinen, harmaa huomioraita, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen65000RAM Sense-kulma-allas, valkoinen, punainen huomioraita, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

**Sense-kulma-altaan korkeudensäätövaihtoehdot**  
Kiinnitystarvikkeet tilattava erikseen.

6234W Korkeudensäätökiskot  
6244N Veivikorkeudensäätö  
65111 Sähköinen korkeudensäätö

20064-Z Kiinnitystarvikkeet (korkeudensäätökiskot), 3 pss/allas

6216-Z Kiinnitystarvikkeet (veivi- ja sähkökorkeudensäätö)

**Sense-kulma-altaan korkeudensäätöjen lisätarvikkeet**  
X300 Teleskooppiputki vesilukkoon (korkeudensäätökiskot)   
992600 Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)  
6223 Vesilukon seinäliitososa 90º

**Bide-allas**

Ylivuotoaukoton Luna bide-allas on valkoista antimikrobista valumarmoria ja sopii sairaaloihin. Allas on saatavissa oikea- ja vasenkätisenä. Kätisyyden määrittää hanan paikka. Altaan mukana toimitetaan vesilukko ja kiinnitystarvikkeet.

**Mitat**: L 390 x K 90 x S 270

6509AM Bide-allas, oikeakätinen (hana oikealla)

6510AM Bide-allas, vasenkätinen (hana vasemmalla)

**Paperipyyhekaappi tai annostinkaappi**

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Ovet ovat valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyys on vaihdettavissa.

**Mitat**: L 300 x K 900 x S 135 mm

6326 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija ylhäällä, hylly alhaalla, kaksi ovea

6327 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, hylly ylhäällä, korkea ovi

6320 HH Annostinkaappi, sisältää 2 Dispenso pac -telinettä ja paperipyyhetelineen, kaksi matalaa ovea

**Sense -suihkuistuin, korkeussäädettävä**

Antimikrobinen korkeussäädettävä Sense-suihkuistuin sopii kohteisiin, joissa on useita eri käyttäjiä ja istuinta käytetään eri istuinkorkeuksilla. Suihkuistuin asennetaan yhteen korkeudensäätökiskoon, jolloin säätö tapahtuu nopeasti kahdella liikkeellä ilman työkaluja. Korkeussäädettävän suihkuistuimen korkeudensäätöväli on 300 mm ilman käsinojia. Suihkuistuimeen voidaan liittää tarvittaessa käsinojat, joissa on myös selkänoja. Istuinosan saranoinnissa on keveynnysmekanismi. Ylöstaittuva istuinosa on pehmytintegraalimuovia, runko on valkoinen. Kuormituskestävyys 400 kg. Keltaiset suihkuistuimet erikoistilauksesta, minimitilauserä 110 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

**Mitat**: L 426 x K 613 x S 512 mm (suljettuna L 426 x K 613 x S 190 mm)

17412G Sense -suihkuistuin, korkeussäädettävä, harmaa, antimikrobinen

17412R Sense -suihkuistuin, korkeussäädettävä, punainen, antimikrobinen

17412Y Sense -suihkuistuin, korkeussäädettävä, keltainen, antimikrobinen

17413G Sense -suihkuistuin, istuinosa aukollinen, korkeussäädettävä, harmaa, antimikrobinen

17413R Sense -suihkuistuin, istuinosa aukollinen, korkeussäädettävä, punainen, antimikrobinen

17413Y Sense -suihkuistuin, istuinosa aukollinen, korkeussäädettävä, keltainen, antimikrobinen

**Sense -suihkuistuimen käsi- ja selkänojat**

Yhdistetty käsi- ja selkänoja tekee suihkuistuimella istumisen miellyttäväksi ja turvalliseksi. Käsinojat voidaan nostaa tai laskea yksitellen. Käsinojissa on luistamaton elastomeeripinnoite. Antimikrobinen. Keltaiset käsi- ja selkänojat erikoistilauksesta, minimitoimituserä 110 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

**Mitat**: L 590 x K 130 x 535 mm (elastomeerin pituus käsinojissa 280, selkänojan koko L 190 x K 145 mm)

17414G Sense -suihkuistuimen käsi- ja selkänoja, harmaa, antimikrobinen  
17414R Sense -suihkuistuimen käsi- ja selkänoja, punainen, antimikrobinen  
17414Y Sense -suihkuistuimen käsi- ja selkänoja, keltainen, antimikrobinen

**Regal-tukikaiteet, korkeussäädettävät, 3 kpl**

Antimikrobiset korkeussäädettävät Regal -tukikaiteet on maalattu valkoisiksi, tartuntapinnat ovat elastomeeria. Korkeudensäätövipu mahdollistaa portaattoman korkeudensäädön. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa ja pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Korkeudensäätöväli on 200 mm. Profiiliputken halkaisija on 30 x 33 mm. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja kiinnitysosat maalattua terästä. Kaiteen kuormituskestävyys keskikorkeudessa on 250 kg ja sivuttaiskuormituksessa 225 kg. Keltaiset tukikaiteet erikoistilauksesta, minimitilauserä 25 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

**Mitat**: Pituus 800 mm / 900 mm

20106G Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 800 mm, harmaa, antimikrobinen

20106R Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 800 mm, punainen, antimikrobinen

20106Y Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 800 mm, keltainen, antimikrobinen

20204G Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900 mm, harmaa, antimikrobinen

20204R Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900 mm, punainen, antimikrobinen

20204Y Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900 mm, keltainen, antimikrobinen

**Regal-tukikaiteen lisätarvikkeet**

1721 WC-paperiteline, rst

1764N Käsisuihkunpidike, nivelmalli, rst

20120 Rintatuki

**Solo -tukikahva**

Solo-tukikahva on yhtenäinen ja saumaton tukikahva, jossa on antimikrobinen maali. Profiilin koko on 30 x 33 mm. Tukikahvat kestävät vähintään 225 kg painon. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana.

16802W Solo-tukikahva, 800 mm, valkoinen, antimikrobinen

16802G Solo-tukikahva, 800 mm, harmaa, antimikrobinen

16802R Solo-tukikahva, 800 mm, punainen, antimikrobinen

16804W Solo-tukikahva, 1200 mm, suihkutanko, 1 suihkupidike, valkoinen, antimikrobinen

16804G Solo-tukikahva, 1200 mm, suihkutanko, 1 suihkupidike, harmaa, antimikrobinen

16804R Solo-tukikahva, 1200 mm, suihkutanko, 1 suihkupidike, punainen, antimikrobinen

**Solo E-tukikahva**

Kahvassa on ergonominen ovaalinmuotoinen profiili. Kahva on antimikrobisella maalilla käsiteltyä alumiinia.

Profiilin koko on 30 x 33 mm.

1677W Solo E-tukikahva, 500 mm, valkoinen, antimikrobinen

1677G Solo E-tukikahva, 500 mm, harmaa, antimikrobinen

1677R Solo E-tukikahva, 500 mm, punainen, antimikrobinen

**Peili tai peilikaappi**

6530 Kulmapeili, L 500 x K 1000 mm, peili asennetaan kulmaan erityisen kulma-asennuskappaleen avulla, reunahiottu

6532 Senior-peilikaappi, L 600 x K 800 x S 130 mm, valkoinen, melamiinipintaiset hyllyt, kaksipuoleiset peiliovet ja pistorasia

6533 Kulmapeilikaappi, L 400 x K 900 mm, kiinteä levypohja, kaksi siirrettävää hyllyä, laminaattipintaista levyä

**Valaisin**

9551 LED-valaisin, L 415 mm, 12W, 1200 lm, IP44, 3000K/4000K/6000K

**WC-harjateline**

RST-Line, seinäkiinnitteinen, ei sisällä harjaa, soveltuu eri harjamalleile, lakattu

1309 WC-harjateline, rst, L 105 x K 250 x S 100 mm

1309WAM WC-harjateline, rst/valkoinen, L 105 x K 250 x S 100 mm, antimikrobinen

335 WC-harja, 400 mm, valkoinen

340 WC-harja, 530 mm, valkoinen

**Pesuainekori**

1921 Iso pesuainekori, matala, L 290 x K 50 x S 130 mm, kromattu

1928 Pesuainekori tukikaiteeseen, L 295 x K 150 x S130 mm + sanka 200 mm , kromattu

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, vaatekoukkou, teräs/valkoinen, 2 kpl

**Toolflex-pidike**

1509 Kävelykepin, kainalosauvan tai siivouslastan pidike, valkoinen, varran halk. 20 - 30 mm, 2 kpl

**Nestesaippua-annostimet kertakäyttöpakkauksille**

1226 Dispenso pac seinäteline, kyynärtoiminen, 2 kpl

1241LAM vas Dispenso pac seinäteline, kotelo rst, kyynärtoiminen, lukittava, lakattu, antimikrobinen, 2 kpl

**Roska-astia tai roskapussiteline**

1320LAM Roska-astia RST-Line, ilman kantta, 30 L roskapussille, lakattu 25 L 335 x K 450 x S 185 mm, antimikrobinen

1882N Roska-astia lankateline, ilman kantta, 30 L roskapussille, rst, L 340 x K 500 x S 255 mm

1882-1LAM Kansi rst-lankatelineelle 1882N, antimikrobinen

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan.

Mallihuoneen tarvikeluettelon tuotteisiin on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja. Lisätietoa verkkosivuiltamme ja myynnistä **korpinen@korpinen.com**.