Gaius Original Classic XL ja 2XL -mallipohjien tarvikeluettelo

**Original -allas**

Antimikrobinen Original-allas on tyylikäs valumarmoriallas, jonka molemmilla puolilla on laskutilaa. Altaassa on kiinteä kaide, joka toimii tukena altaan äärellä seistessä, wc-istuimelle laskeuduttaessa tai siltä noustessa. Altaan mukana toimitetaan kannakkeet, kiinteä vesilukko ja wc-paperiteline. Kiinnitystarvikkeet tilattava erikseen. Kuormituskestävyys 230 kg. Keltaisilla kaiteilla olevat altaat erikoistilauksesta, minimitilauserä 12 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

**Mitat:** L1000 x S 500 mm (kokonaissyvyys kaiteen ulkoreunaan 575 mm)

**Ylivuotoaukolla (erikoistilauksesta myös ilman ylivuotoaukkoa)**

6202WAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6202GAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6202RAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen  
6202YAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, keltainen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6203WAM Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6203GAM Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6203RAM Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen  
6203YAM Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, keltainen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

**Original -allas, kaiteissa käännetyt päät**

**Ylivuotoaukolla (erikoistilauksesta myös ilman ylivuotoaukkoa)**

6202WCAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, valkoinen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6202GCAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6202RCAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen  
6202YCAM Original-allas, oikeakätinen, valkoinen, keltainen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6203WCAM Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, valkoinen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6203GCAM Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6203RCAM Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen  
6203YCAM Original-allas, vasenkätinen, valkoinen, keltainen kaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

**Original -altaan korkeudensäätövaihtoehdot**  
Kiinnitystarvikkeet tilattava erikseen.

6232W Korkeudensäätökiskot, 2 kpl

6236N Veivikorkeudensäätö  
6513N Sähköinen korkeudensäätö

20064-Z Kiinnitystarvikkeet korkeudensäätökiskoille, 2 pss/allas

6218-Z Kiinnitystarvikkeet veivikorkeudensäädölle

6218-Z Kiinnitystarvikkeet sähköiselle korkeudensäädölle

**Original-altaan korkeudensäätöjen lisätarvikkeet**  
X300 Teleskooppiputki vesilukkoon (korkeudensäätökiskot)  
992600 Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)  
6223 Vesilukon seinäliitososa 90º

**Gaius säilytyskaappi**

Kaappien runko on valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys on vaihdettavissa. Kaapit ovat seinäkiinnitteisiä, joten lattian puhdistus ja kuivaus on helppoa. Kaiteiden värivaihtoehdot: valkoinen RAL 9016, harmaa RAL 7037, punainen RAL 3003 tai keltainen RAL 1004.

**Mitat**: L 400 x K 1800 x S 500 mm

6300W/G/R/Y Säilytyskaappi, sisältää 2 kiinteää hyllyä, pyykkikorin ja laatikon liukukiskoilla, pistorasiakotelon (ei sis. pistorasiaa)   
sekä yhden reiän peitelevyllä, tukikaide valkoinen/harmaa/punainen tai keltainen

**Paperipyyhekaappi tai annostinkaappi**

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Ovet ovat valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyys on vaihdettavissa.

**Mitat**: L 300 x K 900 x S 135 mm

6326 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija ylhäällä, alhaalla hylly, kaksi ovea

6327 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä hylly, yksi korkea ovi

6320 HH Annostinkaappi, sisältää 2 Dispenso pac -telinettä ja paperipyyhetelineen, kaksi matalaa ovea

**Gaius suihkuistuin, korkeussäädettävä**

Gaius-suihkuistuin on valmistettu iholle miellyttävän tuntuisesta ja helposti puhdistettavasta integraalimuovista, runko antimikrobinen. Korkeussäädettäviin suihkuistuimiin voidaan lisätä myös käsinojat. Korkeudensäätövara 300 mm. Säätö tapahtuu kuusiokoloavaimella. Kuormituskestävyys on 250 kg.

17372W Suihkuistuin, harmaa, umpinainen istuin, korkeussäädettävä

**Gaius suihkuistuimen käsinojat**

Käsinojapari suihkuistuimelle 17372W. Käsinojien tartuntapinta on elastomeeria, kaikki metallipinnat ovat antimikrobista terästä tai alumiinia. Käsinojat ovat käännettävissä ylös.

6522N Käsinojat, harmaa

6520 Käsinojat, punainen

1770 Käsituet, harmaa

**Stay 15 -tukikaide, korkeussäädettävä, 2 kpl**

Kotimaiset Stay -tukikaiteet ovat antimikrobista, valkoiseksi epoksimaalattua terästä. Kaiteen seinäkiinnitysosat ovat alumiinia ja tartuntapinta elastomeeria. Profiiliputken halkaisija on 22 mm. Korkeudensäätöväli on 200 mm. Kiinnitystarvikkeet tilattava erikseen. Keltaiset Stay-tukikaiteet erikoistilauksesta, minimitilauserä 45 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

10115GW Stay 15 -tukikaide, 920 mm, harmaa

10115RW Stay 15 -tukikaide, 920 mm, punainen

10115YW Stay 15 -tukikaide, 920 mm, keltainen

**Stay-tukikaiteen lisätarvikkeet**

1756 WC-paperiteline

1759 Hälytyspainikkeen pidike

1768N Käsisuihkun pidike

20120 Rintatuki, pehmustettu, harmaa

1901 Rintatuen ripustinkoukku seinään

20064-Z Kiinnitystarvikkeet

**Modular -tukikahva**

Tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Profiilin koko on 30 x 33 mm. Kuormituskestävyys 225 kg. Tukikahvojen profiili on antimikrobista maalattua alumiinia ja muut kappaleet polymeeria. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana. Keltaiset Modular-tukikahvat ja suihkutangot erikoistilauksesta, minimitilauserä 50 kpl ja toimitusaika 6 - 8 viikkoa.

16366W Modular -tukikahva, 800 + 600 mm 90°, valkoinen, antimikrobinen

16366G Modular -tukikahva, 800 + 600 mm 90°, harmaa, antimikrobinen

16366R Modular -tukikahva, 800 + 600 mm 90°, punainen, antimikrobinen

16366Y Modular -tukikahva, 800 + 600 mm 90°, keltainen, antimikrobinen

16399W Modular -tukikahva, 450 + 1200 mm 90°+ yksi suihkupidike, valkoinen, antimikrobinen

16399G Modular -tukikahva, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, harmaa, antimikrobinen

16399R Modular -tukikahva, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, punainen, antimikrobinen

16399Y Modular -tukikahva, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, keltainen, antimikrobinen

**Modular-suihkutangon lisätarvikkeet**

16501 Suihkupidikkeen säätövarsi, pitkä

**Peili**

6101 Gaius –peili, L 600 x K 900 mm, reunahiottu, kiinnityslistat alumiinia

**Valaisimet**

9552 LED-valaisin, seinä- tai kaappivalaisin L 590 mm, 12 W, 1200 lm, IP44

6110 Gaius –peilivalaisin, L 600 mm, 1 x 24 W, valaisimessa elektroninen liitäntälaite, IP44

**WC-harjateline**

RST-Line, seinäkiinnitteinen, ei sisällä harjaa, soveltuu eri harjamalleille, lakattu

**Mitat:** Profiilin koko 30 x 33 mm

1309 WC-harjateline, rst

1309WAM WC-harjateline, rst/valkoinen, antimikrobinen

13091 WC-harjateline irrotettavalla kupilla

335 WC-harja, 400 mm, valkoinen

340 WC-harja, 530 mm, valkoinen

**Pesuainekori**

1921 Iso pesuainekori, matala, L 290 x K 50 x S 130 mm, kromattu

6077.0 Korkea pesuainekori, L 200 x K 110 x S 90 mm, kromattu

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, vaatekoukku, teräs/valkoinen

**Roska-astia**

1321LAM RST-Line, rst, kannellinen 30 L roskapussille, L 335 x K 450 mm, lakattu, antimikrobinen

**Toolflex-pidike**

1509 Kävelykepin, kainalosauvan tai siivouslastan pidike, valkoinen, varren halk. 20-30 mm

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet altaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen.

Mallihuoneen tarvikeluettelon tuotteisiin on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja. Lisätietoa verkkosivuiltamme ja myynnistä **korpinen@korpinen.com**.