Gaius Hospital Classic XL ja 2XL -mallipohjien tarvikeluettelo

**Hospital-allas**

Hospital-kulma-allas on valmistettu antimikrobisesta valumarmorista, joka on materiaalina hygieenistä, helppohoitoista ja kestävää. Kaareva etureuna ja sen sivuilla olevat elastomeeripäällysteiset tukikahvat muodostavat yhtenäisen tukikaiteen. Kuormituskestävyys 160 kg. Kiinnitystarvikkeet tilattava erikseen. Ilman ylivuotoaukkoa oleva Hospital-allas on tilaustuote, toimitusaika 6 - 8 viikkoa.

**Mitat**: L 800 x S 800 mm

**Ylivuotoaukolla**6502GAM Hospital-allas, valkoinen, harmaa elastomeerikaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

6500RAM Hospital-allas, valkoinen, punainen elastomeerikaide, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

**Ilman ylivuotoaukkoa**6519GAM Hospital-allas, valkoinen, harmaa elastomeerikaide, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

6517RAM Hospital-allas, valkoinen, punainen elastomeerikaide, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

**Hospital-altaan korkeudensäätövaihtoehdot**
Kiinnitystarvikkeet tilattava erikseen.

6232W Korkeudensäätökiskot, 3 kpl

6237N Veivikorkeudensäätö
6511N Sähköinen korkeudensäätö
6216-Z Kiinnitystarvikkeet korkeudensäätökiskoille
6216-Z Kiinnitystarvikkeet veivi- ja sähköiselle korkeudensäädölle

**Hospital-altaan korkeudensäätöjen lisätarvikkeet**

X300 Teleskooppiputki vesilukkoon (korkeudensäätökiskot)

992600 Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)

6223 Vesilukon seinäliitososa 90º

**Bide-allas**

Ylivuotoaukoton Luna bide-allas on valkoista antimikrobista valumarmoria ja sopii sairaaloihin. Allas on saatavissa oikea- ja vasenkätisenä. Kätisyyden määrittää hanan paikka. Altaan mukana toimitetaan vesilukko ja kiinnitystarvikkeet.

**Mitat**: L 390 x K 90 x S 270

6509AM Bide-allas, oikeakätinen (hana oikealla), antimikrobinen

6510AM Bide-allas, vasenkätinen (hana vasemmalla), antimikrobinen

**Paperipyyhekaappi tai annostinkaappi**

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Ovet ovat valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyys on vaihdettavissa.

**Mitat**: L 300 x K 900 x S 135 mm

6326 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija ylhäällä, hylly alhaalla, kaksi ovea

6327 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, hylly ylhäällä, korkea ovi

6320 HH Annostinkaappi, sisältää 2 Dispenso pac -telinettä ja paperipyyhetelineen, kaksi matalaa ovea

**Gaius suihkuistuin, korkeussäädettävä**

Gaius-suihkuistuin on valmistettu iholle miellyttävän tuntuisesta ja helposti puhdistettavasta integraalimuovista, runko antimikrobinen. Korkeussäädettäviin suihkuistuimiin voidaan lisätä myös käsinojat. Korkeudensäätövara 300 mm. Säätö tapahtuu kuusiokoloavaimella. Kuormituskestävyys on 250 kg.

17372W Suihkuistuin, harmaa, umpinainen istuin, korkeussäädettävä

**Gaius suihkuistuimen käsinojat**

Käsinojapari suihkuistuimelle 17372W. Käsinojien tartuntapinta on elastomeeria, kaikki metallipinnat ovat antimikrobista terästä tai alumiinia. Käsinojat ovat käännettävissä ylös.

6522N Käsinojat, harmaa

6520 Käsinojat, punainen

1770 Käsituet, harmaa

**Regal-tukikaiteet, korkeussäädettävät, 3 kpl**

Antimikrobiset korkeussäädettävät Regal -tukikaiteet on maalattu valkoisiksi ja tartuntapinta elastomeeria. Korkeudensäätövipu mahdollistaa portaattoman korkeudensäädön. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa ja pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Korkeudensäätöväli on 200 mm. Profiiliputken halkaisija on 30 x 33 mm. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja kiinnitysosat maalattua terästä. Kaiteen kuormituskestävyys keskikorkeudessa on 250 kg ja sivuttaiskuormituksessa 225 kg. Keltaiset tukikaiteet erikoistilauksesta, minimitilauserä 25 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

**Mitat**: Pituus 800 mm / 900 mm

20106G Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 800mm, harmaa, antimikrobinen

20106R Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 800mm, punainen, antimikrobinen

20106Y Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 800mm, keltainen, antimikrobinen

20204G Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900mm, harmaa, antimikrobinen

20204R Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900mm, punainen, antimikrobinen

20204Y Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900mm, keltainen, antimikrobinen

**Regal-tukikaiteen lisätarvikkeet**

1721 Wc-paperiteline, rst

1764N Käsisuihkunpidike, nivelmalli, rst

20120 Rintatuki

**Modular -tukikahvat ja -suihkutanko**

Tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Profiilin koko on 30 x 33 mm. Kahva kestää maksimissaan 225 kg kuormituksen. Tukikahvojen profiili on antimikrobista maalattua alumiinia ja muut kappaleet polymeeria. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana. Keltaiset Modular-tukikahvat ja suihkutangot erikoistilauksesta, minimitilauserä
50 kpl ja toimitusaika 6 - 8 viikkoa.

16266W Modular -tukikahva, 800 mm, suora, valkoinen, antimikrobinen

16266G Modular -tukikahva, 800 mm, suora, harmaa, antimikrobinen

16266R Modular -tukikahva, 800 mm, suora, punainen, antimikrobinen

16266Y Modular -tukikahva, 800 mm, suora, keltainen antimikrobinen

16399W Modular -suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, valkoinen, antimikrobinen

16399G Modular -suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, harmaa, antimikrobinen

16399R Modular -suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, punainen, antimikrobinen

16399Y Modular -suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, keltainen, antimikrobinen

**Modular-suihkutangon lisätarvikkeet**

16501 Suihkupidikkeen säätövarsi, pitkä

**Solo E-tukikahva**

Kahvassa on ergonominen ovaalinmuotoinen profiili. Kahva on antimikrobisella maalilla käsiteltyä alumiinia.

Profiilin koko on 30 x 33 mm.

1677W Solo E-tukikahva, 500 mm, valkoinen, antimikrobinen

1677G Solo E-tukikahva, 500 mm, harmaa, antimikrobinen

1677R Solo E-tukikahva, 500 mm, punainen, antimikrobinen

**Peili tai peilikaappi**

6530 Kulmapeili, L 500 x K 1000 mm, peili asennetaan kulmaan erityisen kulma-asennuskappaleen avulla, reunahiottu

6532 Senior-peilikaappi, L 600 x K 800 x S 130 mm, valkoinen, melamiinipintaiset hyllyt, kaksipuoleiset peiliovet

6533 Kulmapeilikaappi, L 400 x K 900 mm, kiinteä levypohja, kaksi siirrettävää hyllyä, laminaattipintaista levyä

**Valaisimet**

9551 LED-valaisin, L 415 mm, 12W, 1200 lm, IP44, 3000K/4000K/6000K

6110 Gaius –peilivalaisin, L 600 mm, 1 x 24 W, valaisimessa elektroninen liitäntälaite, IP44

9207 Gaius Universal -peili- ja yleisvalaisin, L 600 mm, 2 x 55 W, IP44

**WC-harjateline**

RST-Line, seinäkiinnitteinen, ei sisällä harjaa, soveltuu eri harjamalleile, lakattu

1309 WC-harjateline, rst, L 105 x K 250 x S 100 mm

1309WAM WC-harjateline, rst/valkoinen, L 105 x K 250 x S 100 mm, antimikrobinen

335 WC-harja, 400 mm, valkoinen

340 WC-harja, 530 mm, valkoinen

**Pesuainekori**

1921 Iso pesuainekori, matala, L 290 x K 50 x S 130 mm, kromattu

1928 Pesuainekori tukikaiteeseen, L 295 x K 150 x S130 mm + sanka 200 mm , kromattu

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, vaatekoukku, teräs/valkoinen, 2 kpl

**Toolflex-pidike**

1509 Kävelykepin, kainalosauvan tai siivouslastan pidike, valkoinen, varran halk. 20 - 30 mm, 2 kpl

**Nestesaippua-annostimet kertakäyttöpakkauksille**

1226 Dispenso pac seinäteline, kyynärtoiminen, 2 kpl

1241LAM vas Dispenso pac seinäteline, kotelo rst, kyynärtoiminen, lukittava, lakattu, antimikrobinen, 2 kpl

**Roska-astia tai roskapussiteline**

1320LAM Roska-astia RST-Line, ilman kantta, 30 L roskapussille, lakattu 25 L, 335 x K 450 x S 185 mm, antimikrobinen

1882N Roska-astia lankateline, ilman kantta, 30 L roskapussille, rst, L 340 x K 500 x S 255 mm

1882-1LAM Kansi rst-lankatelineelle 1882N, antimikrobinen

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet altaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan.

Mallihuoneen tarvikeluettelon tuotteisiin on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja. Lisätietoa verkkosivuiltamme ja myynnistä **korpinen@korpinen.com**.