Gaius Original Sense XL ja 2XL -mallipohjien tarvikeluettelo

**Sense -allas**

Gaius Sense-altaat on valmistettu kestävästä ja antimikrobisesta komposiitista. Altaiden etureunaan on valettu kiinteät kaiteet, jotka toimivat tukena altaan äärellä seistessä tai sitä lähestyttäessä. Altaan mukana toimitetaan wc-paperiteline, kiinteä vesilukko ja kiinnitystarvikkeet. Kaikissa Sense-altaissa on valkoinen pop-up pohjaventtiilin tulppa. Kuormituskestävyys 400 kg.

**Mitat**: L 900 x S 576 mm

**Ylivuotoaukolla**62023WAM Sense-allas, oikeakätinen, valkoinen, ylivuotoaukolla, antimikrobinen62023GAM Sense-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

62023RAM Sense-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

62034WAM Sense-allas, vasenkätinen, valkoinen, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

62034GAM Sense-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

62034RAM Sense-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita, ylivuotoaukolla, antimikrobinen

**Ilman ylivuotoaukkoa**

62022WAM Sense-allas, oikeakätinen, valkoinen, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

62022GAM Sense-allas, oikeakätinen, valkoinen, harmaa huomioraita, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

62022RAM Sense-allas, oikeakätinen, valkoinen, punainen huomioraita, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

62033WAM Sense-allas, vasenkätinen, valkoinen, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

62033GAM Sense-allas, vasenkätinen, valkoinen, harmaa huomioraita, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

62033RAM Sense-allas, vasenkätinen, valkoinen, punainen huomioraita, ilman ylivuotoaukkoa, antimikrobinen

**Sense-altaan korkeudensäätövaihtoehdot**

Kiinnitystarvikkeet tilattava erikseen.

6233W Korkeudensäätökiskot

6243 Veivikorkeudensäätö

65133 Sähköinen korkeudensäätö  
20064-Z Kiinnitystarvikkeet korkeudensäätökiskoille, 2 pss/allas

6218-Z Kiinnitystarvikkeet veivi- ja sähkökorkeudensäädölle  
**Sense-altaan korkeudensäätöjen lisätarvikkeet**  
X300 Teleskooppiputki vesilukkoon (korkeudensäätökiskot)   
992600 Haitariputki (veivi- ja sähköinen korkeudensäätö)  
6223 Vesilukon seinäliitososa 90º

**Gaius säilytyskaappi**

Kaappien runko on valmistettu valkoisesta kosteudenkestävästä melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Ovi on valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyys on vaihdettavissa. Kaapit ovat seinäkiinnitteisiä, joten lattian puhdistus ja kuivaus on helppoa.

**Mitat**: L 400 x K 1800 x S 500 mm

6309 Säilytyskaappi, ylhäällä kaksi kiinteää hyllyä, pistorasiakotelo (ei sis. pistorasiaa), 1 reikä peitelevyllä.   
Alhaalla pyykkikori ja laatikko liukukiskoilla

6313 Säilytyskaappi, 2 ovea, ylhäällä 2 kiinteää hyllyä ja pistorasiakotelo (ei sis. pistorasiaa), 1 reikä peitelevyllä.   
Alhaalla 2 kiinteää hyllyä

16801W/G/R Solo-tukikahva, 600 mm, säilytyskaapin 6313 sivuseinään pystysuoraan asennettuna, valkoinen/harmaa/punainen.

**Paperipyyhekaappi tai annostinkaappi**

Kaappien runko on valmistettu kosteudenkestävästä 16 mm melamiinipintaisesta levystä. Rungossa on harmaat reunanauhat. Ovet ovat valkoista laminaattipintaista kalustelevyä harmailla reunanauhoilla. Ovien kätisyys on vaihdettavissa.

**Mitat**: L 300 x K 900 x S 135 mm

6326 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija ylhäällä, hylly alhaalla, kaksi ovea

6327 Paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, hylly ylhäällä, yksi korkea ovi

6320 HH Annostinkaappi, sisältää 2 Dispenso pac -telinettä ja paperipyyhetelineen, 2 matalaa ovea

**Sense -suihkuistuin, korkeussäädettävä**

Antimikrobinen korkeussäädettävä Sense-suihkuistuin sopii kohteisiin, joissa on useita eri käyttäjiä ja istuinta käytetään eri istuinkorkeuksilla. Suihkuistuin asennetaan yhteen korkeudensäätökiskoon, jolloin säätö tapahtuu nopeasti kahdella liikkeellä ilman työkaluja. Korkeussäädettävän suihkuistuimen korkeudensäätöväli on 300 mm ilman käsinojia. Suihkuistuimeen voidaan liittää tarvittaessa käsinojat, joissa on myös selkänoja. Istuinosan saranoinnissa on keveynnysmekanismi. Ylöstaittuva istuinosa on pehmytintegraalimuovia, runko on valkoinen. Kuormituskestävyys 400 kg. Keltaiset suihkuistuimet erikoistilauksesta, minimitilauserä 110 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

**Mitat**: L 426 x K 613 x S 512 mm (suljettuna L 426 x K 613 x S 190 mm)

17412G Sense -suihkuistuin, korkeussäädettävä, harmaa, antimikrobinen

17412R Sense -suihkuistuin, korkeussäädettävä, punainen, antimikrobinen

17412Y Sense -suihkuistuin, korkeussäädettävä, keltainen, antimikrobinen

17413G Sense -suihkuistuin, istuinosa aukollinen, korkeussäädettävä, harmaa, antimikrobinen

17413R Sense -suihkuistuin, istuinosa aukollinen, korkeussäädettävä, punainen, antimikrobinen

17413Y Sense -suihkuistuin, istuinosa aukollinen, korkeussäädettävä, keltainen, antimikrobinen

**Sense -suihkuistuimen käsi- ja selkänojat**

Yhdistetty käsi- ja selkänoja tekee suihkuistuimella istumisen miellyttäväksi ja turvalliseksi. Käsinojat voidaan nostaa tai laskea yksitellen. Käsinojissa on luistamaton elastomeeripinnoite. Antimikrobinen. Keltaiset käsi- ja selkänojat erikoistilauksesta, minimitoimituserä 110 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

**Mitat**: L 590 x K 130 x 535 mm (elastomeerin pituus käsinojissa 280, selkänojan koko L 190 x K 145 mm)

17414G Sense -suihkuistuimen käsi- ja selkänoja, harmaa, antimikrobinen  
17414R Sense -suihkuistuimen käsi- ja selkänoja, punainen, antimikrobinen  
17414Y Sense -suihkuistuimen käsi- ja selkänoja, keltainen, antimikrobinen

**Regal-tukikaiteet, korkeussäädettävät, 2 kpl**

Antimikrobiset korkeussäädettävät Regal -tukikaiteet on maalattu valkoisiksi, tartuntapinnat ovat elastomeeria. Korkeudensäätövipu mahdollistaa portaattoman korkeudensäädön. Kaiteen sisällä on kevennysmekanismi, joka keventää kaidetta nostettaessa ja pitää kaiteen yläasennossa ilman erillisiä lukitusmekanismeja. Korkeudensäätöväli on 200 mm. Profiiliputken halkaisija on 30 x 33 mm. Tukikaiteen peitelevyt ovat muovia ja kiinnitysosat maalattua terästä. Kaiteen kuormituskestävyys keskikorkeudessa on 250 kg ja sivuttaiskuormituksessa 225 kg. Keltaiset tukikaiteet erikoistilauksesta, minimitilauserä 25 kpl ja toimitusaika 12 viikkoa.

**Mitat**: Pituus 900 mm

20204G Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900 mm, harmaa, antimikrobinen

20204R Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900mm, punainen, antimikrobinen

20204Y Regal-tukikaide, korkeussäädettävä, pituus 900mm, keltainen, antimikrobinen

**Regal-tukikaiteen lisätarvikkeet**

1721 WC-paperiteline, rst

1764N Käsisuihkunpidike, nivelmalli, rst

20120 Rintatuki

**Modular -tukikahvat**

Modular-tukikahvojen erityinen ovaali muoto mahdollistaa pitävän ja luonnollisen otteen. Tukikahvojen profiili on antimikrobista maalattua alumiinia ja muut kappaleet polymeeria. Kiinnitystarvikkeet toimitetaan tuotteen mukana. Kuormituskestävyys

225 kg. Keltaiset Modular-tukikahvat ja -suihkutangot erikoistilauksesta, minimitoimituserä 50 kpl ja toimitusaika 6 - 8 viikkoa.

**Mitat:** Profiilin koko 30 x 33 mm

16366W Modular -L-tukikahva, 800 + 600 mm 90°, valkoinen, antimikrobinen

16366G Modular -L-tukikahva, 800 + 600 mm 90°, harmaa, antimikrobinen

16366R Modular -L-tukikahva, 800 + 600 mm 90°, punainen, antimikrobinen

16366Y Modular -L-tukikahva, 800 + 600 mm 90°, keltainen, antimikrobinen

16399W Modular -suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + 1 suihkupidike, valkoinen, antimikrobinen

16399G Modular -suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + 1 suihkupidike, harmaa, antimikrobinen

16399R Modular -suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + 1 suihkupidike, punainen, antimikrobinen

16399Y Modular -suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + 1 suihkupidike, keltainen, antimikrobinen

**Modular-suihkutangon lisätarvikkeet**

16501 Suihkupidikkeen säätövarsi, pitkä

**Peili**

6101 Gaius –peili, L 600 x K 900 mm, reunahiottu, kiinnityslistat alumiinia

**Valaisin**

9552 LED-valaisin, seinä- tai kaappivalaisin L 590 mm, 12 W, 1200 lm, IP44

6110 Gaius –peilivalaisin, L 600 mm, 1 x 24 W, valaisimessa elektroninen liitäntälaite, IP44

**WC-harjatelineet ja -harjat**

RST-Line, seinäkiinnitteinen, ei sisällä harjaa, soveltuu eri harjamalleille, lakattu

1309 WC-harjateline, rst, L 105 x K 250 x S 100 mm

1309WAM WC-harjateline, rst/valkoinen, L 105 x K 250 x S 100 mm, antimikrobinen

13091 WC-harjateline irrotettavalla kupilla

335 WC-harja, 400 mm, valkoinen

340 WC-harja, 530 mm, valkoinen

**Pesuainekori**

1921 Iso pesuainekori, matala, L 290 x K 50 x S 130 mm, kromattu

6077.0 Korkea pesuainekori, L 200 x K 110 x S 90 mm, kromattu

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, vaatekoukku, teräs/valkoinen, 2 kpl

**Toolflex-pidike**

1509 Kävelykepin, kainalosauvan tai siivouslastan pidike, valkoinen, varren halk. 20-30 mm

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen.

Mallihuoneen tarvikeluettelon tuotteisiin on saatavilla erilaisia vaihtoehtoja. Lisätietoa verkkosivuiltamme ja myynnistä **korpinen@korpinen.com**.