Gaius Care, Hospital tarvikeluettelo 17.12.2015

**Tasoallas**

Gaius Sense –kulma-allas, valkoista komposiittimateriaalia, jossa kiinteästi valetut saumattomat tukikaiteet. Altaan pinta on heijastamaton ja helppohoitoinen. Allas sis. kiinteän vesilukon ja wc-paperitelineen. Kuormitustesti 400 kg.

Mitat: 840 x 840 mm

Gaius Sense kulma-allas ilman ylivuotoaukkoa

65000W allas ilman huomioväriä

65000R allas punaisella huomiovärillä

65000G allas harmaalla huomiovärillä

Gaius Sense kulma-allas ylivuotoaukolla

65001W allas ilman huomioväriä

65001R allas punaisella huomiovärillä

65001G allas harmaalla huomiovärillä

6230 mekaanisella korkeudensäätökiskolla tai

6243 veivikorkeudensäätö

X300 teleskooppiputki vesilukkoon (mekaaninen korkeudensäätö)

9920600 haitariputki korkeussäädettäviin altaisiin

6223 vesilukon seinäliitososa 90 astetta

**Bide-allas**

Luna bide-allas, valkoista valumarmoria, ilman ylivuotoaukkoa. Allas sis. kiinteän vesilukon ja kiinnitystarvikkeet.

6509 oikeakätinen (hana oikealla)

6510 vasenkätinen (hana vasemmalla)

**Gaius paperipyyhekaappi tai annostinkaappi**

Seinäkiinitteinen säilytyskaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat, ovet valkoista korkeapainelaminaattia harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa.

Mitat: L300mm x K900mm x S135mm

6326 paperipyyhekaappi, paperiannostelija ylhäällä, alhaalla hylly, kaksi laminaattiovea

6327 paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä hylly, korkea laminaattiovi

6320HH annostinkaappi, sis.2 kpl dispenso pac telineitä ja paperipyyhetelineen, kaksi laminaattiovea

**Gaius Sense suihkuistuin**

200 mm korkeussäädettävä suihkuistuin, jossa ylöstaittuva istuinosa pehmytintegraalia. Suihkuistuin asennetaan yhdelle korkeudensäätökiskolle, jolloin säätö tapahtuu yhdellä toiminnolla ilman työkaluja. Kuormitustesti 500 kg.

17404G Aukoton istuin harmaa

17404R Aukoton istuin punainen

17404Y Aukoton istuin keltainen

17407G Alapesuaukollinen istuin harmaa

17407R Alapesuaukollinen istuin punainen

17407Y Alapesuaukollinen istuin keltainen

lisävarusteena saatavissa yhdistetty selkä- ja käsinojat, elastomeeripinnoitteella. Käsinojat voidaan nostaa yksitellen ylös. Kuormitustesti 160 kg.

17401G tukikaiteet ja selkänoja, harmaa

17401P tukikaiteet ja selkänoja, punainen

17401Y tukikaiteet ja selkänoja, keltainen

**Tukikaiteet**

Art 4, seinäkiinnitteinen, portaattomasti korkeussäädettävä. Kaide elastomeerilla päällystettyä teräsputkea, seinäosat alumiinia.

10407 800 mm, harmaa runko, punainen tartuntapinta

10408 800 mm, harmaa runko, keltainen tartuntapinta

10409 800 mm, harmaa runko, harmaa tartuntapinta

Art 4 -tukikaiteiden lisävarusteet

1757 rintatuki, harmaa

17581 rintatuen ripustin seinään

1721 wc-paperiteline

1764N käsisuihkun pidike, nivelmalli, rst

10414 ESD-suojaus

**Tukikahvat**

Animo –tukikahvat alumiini/nylon sisältää kiinnitystarvikkeet, rst-ruuvit ja muovitulpat.

1626 800 mm, valkoinen

1626 H 800 mm, harmaa

1626 P 800 mm, punainen

1626 K 800 mm, keltainen

1639 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, valkoinen

1639 H 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, harmaa

1639 P 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, punainen

1639 K 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, keltainen

E-kahva elastomeerpinnoitteinen moniotekahva

1675 500 mm, harmaa

1676 500 mm, keltainen

1679 500 mm, punainen

**Peili tai peilikaappi**

6530 Gaius –kulmapeili, L500 mm x K1000 mm, reunahiottu

6532 Gaius –kulmapeilikaappi, L400 mm x K 900 mm, melamiinia

6533 Gaius –kulmapeilikaappi, L400 mm x K 900 mm, laminaattia

**Valaisinvaihtoehdot**

9570 peilivalaisin 11 W PL-putkella

9572 peilivalaisin 11 W PL-putkella ja elektronisella liitäntälaitteella

9202 Gaius Universal –kulmapeilin ja –kaapin valaisin, L500 mm, 2 x 36 W, antibakteerinen

**Pesuainekori**

1921 matala pesuainekori, L290 mm x S90 mm x K130 mm, kromattu

1928 pesuainekori tukikaiteeseen, L295 mm x S130 mm x K150 mm + sanka 200 mm , kromattu

**WC-harjateline**

1309 Rst-line wc-harjateline, rst, L100 mm x K250 mm x S100 mm

1309V Rst-line wc-harjateline, rst/valkoinen, L100 mm x K250 mm x S100 mm

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, teräs/valkoinen, 2 kpl

**Keppiteline**

1509 Kävelykepin ja siivouslastan pidike, valkoinen, 2 kpl

**Saippua-annostelija**

1226 Dispenso pac seinäteline, kyynärtoiminen, 2 kpl tai

1241 VAS Dispenso pac seinäteline, kotelo rst, kyynärtoiminen, 2 kpl

**Roska-astia tai roskapussiteline**

1320 Rst-line, kanneton roska-astia, L 355 mm x K 420 mm x S 185 mm

1882 Lankateline, valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kiinnitys suoraan seinään tai

kiinnityslistan avulla. L 340 mm x K 500 mm x S 255 mm

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan