Gaius Care, Hospital XL tarvikeluettelo 17.12.2015 (ver 2.0)

**Tasoallas**

Gaius Hospital kulma-allas, valkoista valumarmoria. Altaan kaareva etureuna ja elastomeeripintaiset tukikahvat muodostavat yhtenäisen tukikaiteen. Allas sis. kiinteän vesilukon ja wc-paperitelineen.

Mitat: 800 x 800 mm

Gaius Hospital kulma-allas

6500 valkoinen, punainen elastomeerikaide

6501 valkoinen, keltainen elastomeerikaide

6502 valkoinen, harmaa elastomeerikaide

Gaius Hospital kulma-allas saatavana ilman ylivuotoaukkoa

6231 mekaanisella korkeudensäätökiskolla tai

6247 veivikorkeudensäätö

X300 teleskooppiputki vesilukkoon (mekaaninen korkeudensäätö)

9920600 haitariputki korkeussäädettäviin altaisiin

6223 vesilukon seinäliitososa 90 astetta

**Bide-allas**

Luna bide-allas, valkoista valumarmoria, ilman ylivuotoaukkoa. Allas sis. kiinteän vesilukon ja kiinnitystarvikkeet.

6509 oikeakätinen (hana oikealla)

6510 vasenkätinen (hana vasemmalla)

**Gaius paperipyyhekaappi tai annostinkaappi**

Seinäkiinitteinen säilytyskaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat, ovet valkoista korkeapainelaminaattia harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa.

Mitat: L300mm x K900mm x S135mm

6326 paperipyyhekaappi, paperiannostelija ylhäällä, alhaalla hylly, kaksi laminaattiovea

6327 paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä hylly, korkea laminaattiovi

6320HH annostinkaappi, sis.2 kpl dispenso pac telineitä ja paperipyyhetelineen, kaksi laminaattiovea

**Gaius Sense suihkuistuin**

200 mm korkeussäädettävä suihkuistuin, jossa ylöstaittuva istuinosa pehmytintegraalia. Suihkuistuin asennetaan yhdelle korkeudensäätökiskolle, jolloin säätö tapahtuu yhdellä toiminnolla ilman työkaluja. Kuormitustesti 500 kg.

17404G Aukoton istuin harmaa

17404R Aukoton istuin punainen

17404Y Aukoton istuin keltainen

17407G Alapesuaukollinen istuin harmaa

17407R Alapesuaukollinen istuin punainen

17407Y Alapesuaukollinen istuin keltainen

lisävarusteena saatavissa yhdistetty selkä- ja käsinojat, elastomeeripinnoitteella. Käsinojat voidaan nostaa yksitellen ylös. Kuormitustesti 160 kg.

17401G tukikaiteet ja selkänoja, harmaa

17401P tukikaiteet ja selkänoja, punainen

17401Y tukikaiteet ja selkänoja, keltainen

**Tukikaiteet**

Art 4, seinäkiinnitteinen, portaattomasti korkeussäädettävä. Kaide elastomeerilla päällystettyä teräsputkea, seinäosat alumiinia.

10407 800 mm, harmaa runko, punainen tartuntapinta

10408 800 mm, harmaa runko, keltainen tartuntapinta

10409 800 mm, harmaa runko, harmaa tartuntapinta

Art 4 -tukikaiteiden lisävarusteet

1757 rintatuki, harmaa

17581 rintatuen ripustin seinään

1721 wc-paperiteline

1764N käsisuihkun pidike, nivelmalli, rst

10414 ESD-suojaus

**Tukikahvat**

Animo –tukikahvat alumiini/nylon sisältää kiinnitystarvikkeet, rst-ruuvit ja muovitulpat.

1626 800 mm, valkoinen

1626 H 800 mm, harmaa

1626 P 800 mm, punainen

1626 K 800 mm, keltainen

1638 1000 mm, yksi suihkupidike, valkoinen

1638 H 1000 mm, yksi suihkupidike, harmaa

1638 P 1000 mm, yksi suihkupidike, punainen

1638 K 1000 mm, yksi suihkupidike, keltainen

E-kahva elastomeerpinnoitteinen moniotekahva

1675 500 mm, harmaa, 2 kpl

1676 500 mm, keltainen, 2kpl

1679 500 mm, punainen, 2kpl

**Peili tai peilikaappi**

6530 Gaius –kulmapeili, L500 mm x K1000 mm, reunahiottu

6532 Gaius –kulmapeilikaappi, L400 mm x K 900 mm, melamiinia

6533 Gaius –kulmapeilikaappi, L400 mm x K 900 mm, laminaattia

**Valaisinvaihtoehdot**

9570 peilivalaisin 11 W PL-putkella

9572 peilivalaisin 11 W PL-putkella ja elektronisella liitäntälaitteella

9202 Gaius Universal –kulmapeilin ja –kaapin valaisin, L500 mm, 2 x 36 W, antibakteerinen

**Pesuainekori**

1921 matala pesuainekori, L290 mm x S90 mm x K130 mm, kromattu

1928 pesuainekori tukikaiteeseen, L295 mm x S130 mm x K150 mm + sanka 200 mm , kromattu

**WC-harjateline**

1309 Rst-line wc-harjateline, rst, L100 mm x K250 mm x S100 mm

1309V Rst-line wc-harjateline, rst/valkoinen, L100 mm x K250 mm x S100 mm

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, teräs/valkoinen, 2 kpl

**Keppiteline**

1509 Kävelykepin ja siivouslastan pidike, valkoinen, 2 kpl

**Saippua-annostelija**

1226 Dispenso pac seinäteline, kyynärtoiminen, 2 kpl tai

1241 VAS Dispenso pac seinäteline, kotelo rst, kyynärtoiminen, 2 kpl

**Roska-astia tai roskapussiteline**

1320 Rst-line, kanneton roska-astia, L 355 mm x K 420 mm x S 185 mm

1882 Lankateline, valmistettu ruostumattomasta teräksestä, kiinnitys suoraan seinään tai

kiinnityslistan avulla. L 340 mm x K 500 mm x S 255 mm

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan