Gaius Life XL tarvikeluettelo 17.12.2015

**Tasoallas**

Gaius Life –allas, valkoista valumarmoria . Allas sis. tukikaiteen, allaskannakkeet ja kiinteän vesilukon.

Mitat: L900mm x S490 mm (kaiteen ulkoreunaan 560 mm)

6706 oikeakätinen, suoralla rst kaiteella

6707 vasenkätinen, suoralla rst kaiteella

**Life -kaappi**

Seinäkiinitteinen kaappi, runko korkeakiiltoista harmaata kosteudenkestävää 16 mm MFCB levyä, jonka etureunassa harmaa 1 mm ABS-reunanauha. Kaapissa kaksi ovea, sisällä hyllyt ja ulosvedettävä tarvikelaatikko.

Mitat: L400mm x K1600mm x S400mm

2000-4001 kaappi, vasenkätinen

2000-4002 kaappi, oikeakätinen

**Life –allaskaappi**

Seinäkiinitteinen kaappi, runko korkeakiiltoista harmaata kosteudenkestävää 16 mm MFCB levyä, jonka etureunassa harmaa 1 mm ABS-reunanauha. Allaskaappi voidaan poistaa allasta irroittamatta esimerkiksi pyörätuolin tieltä.

Mitat: L696/896mm x K600mm x S480mm

2001-1001 allaskaappi, kahdella vetolaatikolla, 700 mm leveään altaaseen

2000-1002 allaskaappi, kahdella vetolaatikolla, 900 mm leveään altaaseen

**Life -peilikaappi**

Life –peilikaapin ovissa kaksipuoleiset peiliovet. Led-valaisin, paperipyyheaukko ja kaksi pistorasiaa, jotka sijoitettu kaapin alaosaan. Kaapin runko harmaata kosteudenkestävää 16 mm MFCB levyä, jonka etureunassa harmaa 1 mm ABS-reunanauha.

Mitat: L700mm x K730 mm

2000-5003 Life peilikaappi, harmaa

**300-sarja suihkuistuin**

Kiinteä suihkuistuin, jossa ylöstaittuva istuinosa, sisältää kiinnitystarvikkeet.

3020 SD 05 PM suihkuistuin musta/kromi

3020 SD 31 PM suihkuistuin valkoinen

3020 SD 69 PM suihkuistuin valkoinen/kromi

**Tukikaiteet**

Animo, kromattu seinäkiinnitteinen, sisältää kiinnitystarvikkeet.

4046 SG 05 PM pituus 740 mm

Animo tukikaiteiden lisävarusteet

0262 BG 05 PM wc-paperiteline, kromattu

**Tukikahvat**

Animo 300-sarjan tukikahvat, sis rst-kiinnitystarvikkeet

3058 SG 01 PM rst suihkutanko, 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike

**Suihkuovet**

Suihkutaiteovi

54442 Sync 32 taiteovi, leveys 870 mm, vasen

54443 Sync 32 taiteovi, leveys 870 mm, oikea

**Pesuainekori**

1921 matala pesuainekori, L290 mm x S90 mm x K130 mm, kromattu

6077,0 korkea pesuainekori, L200 mm x S90 mm x K110 mm, kromattu

**Vaatekoukku**

1310 Rst-line, pituus 55 mm, 4 kpl

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan