Gaius Original 3XL tarvikeluettelo 17.12.2015

**Tasoallas**

Gaius Sense –allas, valkoista komposiittimateriaalia, jossa kiinteästi valetut saumattomat tukikaiteet. Altaan pinta on heijastamaton ja helppohoitoinen. Allas sis. kiinteän vesilukon ja wc-paperitelineen. Kuormitustesti 400 kg.

Mitat: 900 x 576 mm

Gaius Sense tasoallas 900 x 576 mm ilman ylivuotoaukkoa

62022 oikeakätinen (kapenee oikealle), valkoinen

62022R oikeakätinen, punaisella huomiovärillä

62022G oikeakätinen, harmaalla huomiovärillä

62033 vasenkätinen (kapenee vasemmalle), valkoinen

62033R vasenkätinen, punaisella huomiovärillä

62033G vasenkätinen, harmaalla huomiovärillä

Gaius Sense tasoallas 900 x 576 mm ylivuotoaukolla

62023 oikeakätinen (kapenee oikealle), valkoinen

62023R oikeakätinen, punaisella huomiovärillä

62023G oikeakätinen, harmaalla huomiovärillä

62034 vasenkätinen (kapenee vasemmalle), valkoinen

62034R vasenkätinen, punaisella huomiovärillä

62034G vasenkätinen, harmaalla huomiovärillä

6230 mekaanisella korkeudensäätökiskolla tai

6243 veivikorkeudensäätö

X300 teleskooppiputki vesilukkoon (mekaaninen korkeudensäätö)

9920600 haitariputki korkeussäädettäviin altaisiin

6223 vesilukon seinäliitososa 90 astetta

**Pesukonekaappi**

Gaius pesukonekaappi koostuu kahdesta erillisestä rungosta, ylhäällä kaksi hyllyä, alhaalla yksi.

Seinäkiinitteinen kaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat,

ovet valkoista korkeapainelaminaattia harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa.

Mitat: yläosa L600 mm x K1100 mm x S500 mm

alaosa L600 mm x K700 mm x S500 mm

63020H rungossa harmaat reunanauhat, laminaattiovet harmailla reunanauhoilla

**Gaius paperipyyhekaappi tai annostinkaappi**

Seinäkiinitteinen säilytyskaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat, ovet valkoista korkeapainelaminaattia harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa.

Mitat: L300mm x K900mm x S135mm

6326 paperipyyhekaappi, paperiannostelija ylhäällä, alhaalla hylly, kaksi laminaattiovea

6327 paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä hylly, korkea laminaattiovi

6320HH annostinkaappi, sis.2 kpl dispenso pac telineitä ja paperipyyhetelineen, kaksi laminaattiovea

**Gaius Sense suihkuistuin**

400 mm korkeussäädettävä suihkuistuin, jossa ylöstaittuva istuinosa pehmytintegraalia. Suihkuistuin asennetaan yhdelle korkeudensäätökiskolle, jolloin säätö tapahtuu yhdellä toiminnolla ilman työkaluja. Kuormitustesti 500 kg.

17404G Aukoton istuin harmaa

17404R Aukoton istuin punainen

17404Y Aukoton istuin keltainen

17407G Alapesuaukollinen istuin harmaa

17407R Alapesuaukollinen istuin punainen

17407Y Alapesuaukollinen istuin keltainen

**Tukikaiteet**

Stay, korkeussäädettävä seinäkiinnitteinen tukikaide elastomeeripinnoitteella.

10115 H 900 mm, harmaa, 2 kpl

10115 P 900 mm, punainen, 2 kpl

10115 K 900 mm, keltainen, 2 kpl

Stay -tukikaiteiden lisävarusteet

1757 rintatuki

17578 rintatuen ripustin seinään

1759 hälytyspainikkeen pidike

1756 wc-paperiteline

1768 käsisuihkun pidike

**Tukikahvat**

Animo –tukikahvat alumiini/nylon sisältää kiinnitystarvikkeet, rst-ruuvit ja muovitulpat.

1626 800 mm, valkoinen

1626 H 800 mm, harmaa

1626 P 800 mm, punainen

1626 K 800 mm, keltainen

1638 1000 mm + yksi suihkupidike, valkoinen

1638 H 1000 mm + yksi suihkupidike, harmaa

1638 P 1000 mm + yksi suihkupidike, punainen

1638 K 1000 mm + yksi suihkupidike, keltainen

E-kahva elastomeerpinnoitteinen moniotekahva

1675 500 mm, harmaa

1676 500 mm, keltainen

1679 500 mm, punainen

**Peili**

6107 Gaius –peili, L600 mm x K1000 mm, reunahiottu, kiinnityslistat alumiinia

**Valaisinvaihtoehdot**

6110 Gaius –peilivalaisin L600 mm, 1 kpl T5-putki x 24 W, IP44

6111 Gaius –yleis- ja peilivalaisin L600 mm, 2 kpl T5 putkea x 24 W, IP44

9207 Gaius Universal –peili- ja yleisvalaisin, L600 mm, 2 x 55 W, IP44

**Pesuainekori**

1921 matala pesuainekori, L290 mm x S90 mm x K130 mm, kromattu

6077,0 korkea pesuainekori, L200 mm x S90 mm x K110 mm, kromattu

**WC-harjateline**

1309 Rst-line wc-harjateline, rst, L100 mm x K250 mm x S100 mm

1309V Rst-line wc-harjateline, rst/valkoinen, L100 mm x K250 mm x S100 mm

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, teräs/valkoinen, 2 kpl

**Keppiteline**

1509 Kävelykepin ja siivouslastan pidike, valkoinen

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan