Gaius Original Plus tarvikeluettelo 17.12.2015

**Tasoallas**

Gaius Plus –allas, valkoista valumarmoria, jossa kiinteä tukikaide. Allas sis. kiinteän vesilukon ja wc-paperitelineen.

Kuormitustesti 250 kg.

Mitat: 1500 x 500 mm

62001 oikeakätinen (kapenee oikealle), tukikaide valkoinen

62001P oikeakätinen, tukikaide punainen

62001K oikeakätinen, tukikaide keltainen

62001H oikeakätinen, tukikaide harmaa

62011 vasenkätinen (kapenee vasemmalle), tukikaide valkoinen

62011P vasenkätinen, tukikaide punainen

62011K vasenkätinen, tukikaide keltainen

62011H vasenkätinen, tukikaide harmaa

6231 mekaanisella korkeudensäätökiskolla

6240 veivikorkeudensäätö

X300 teleskooppiputki vesilukkoon (mekaaninen korkeudensäätö)

9920600 haitariputki korkeussäädettäviin altaisiin

6223 vesilukon seinäliitososa 90 astetta

**Gaius Plus altaan alakaappi**

Seinäkiinitteinen pyykkikaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat, ovet valkoista korkeapainelaminaattia harmailla raunanauhoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa. Kaapissa lankakori.

Mitat: L500mm x K500mm x S500mm

63016 alakaappi korkeussäädettävään Plus altaaseen

63017 alakaappi kiinteään Plus altaaseen

**Gaius yläkaappit ja lasihyllykkö**

Seinäkiinitteinen yläkaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat, ovet valkoista korkeapainelaminaattia harmailla raunanauhoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa.

Mitat: L400mm x K800mm x S300mm

63003H yläkaappi, sis. kolme hyllyä ja tilan yhdelle pistorasialle

Mitat: L300mm x K800mm x S100mm

63004HH lasihyllykkö, ilman ovea ja pistorasiareikää

**Gaius Sense suihkuistuin**

400 mm korkeussäädettävä suihkuistuin, jossa ylöstaittuva istuinosa pehmytintegraalia. Suihkuistuin asennetaan yhdelle korkeudensäätökiskolle, jolloin säätö tapahtuu yhdellä toiminnolla ilman työkaluja. Kuormitustesti 500 kg.

17404G Aukoton istuin harmaa

17404R Aukoton istuin punainen

17404Y Aukoton istuin keltainen

17407G Alapesuaukollinen istuin harmaa

17407R Alapesuaukollinen istuin punainen

17407Y Alapesuaukollinen istuin keltainen

**Tukikaiteet**

Stay, korkeussäädettävä seinäkiinnitteinen tukikaide elastomeeripinnoitteella.

10115 H 900 mm, harmaa, 2 kpl

10115 P 900 mm, punainen, 2 kpl

10115 K 900 mm, keltainen, 2 kpl

Stay -tukikaiteiden lisävarusteet

1757 rintatuki

17578 rintatuen ripustin seinään

1759 hälytyspainikkeen pidike

1756 wc-paperiteline

1768 käsisuihkun pidike

**Tukikahvat**

Animo –tukikahvat alumiini/nylon sisältää kiinnitystarvikkeet, rst-ruuvit ja muovitulpat.

1636 790 + 590 mm, valkoinen

1636 H 790 + 590 mm, harmaa

1636 P 790 + 590 mm, punainen

1636 K 790 + 590 mm, keltainen

1639 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, valkoinen

1639 H 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, harmaa

1639 P 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, punainen

1639 K 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, keltainen

**Peili**

6107 Gaius –peili, L600 mm x K1000 mm, reunahiottu, kiinnityslistat alumiini

**Valaisinvaihtoehdot**

6110 Gaius –peilivalaisin L600 mm, 1 kpl T5-putki x 24 W, IP44

6111 Gaius –yleis- ja peilivalaisin L600 mm, 2 kpl T5 putkea x 24 W, IP44

9207 Gaius Universal –peili- ja yleisvalaisin, L600 mm, 2 x 55 W, IP44

**Pesuainekori vaihtoehdot**

1921 matala pesuainekori, L290 mm x S90 mm x K130 mm, kromattu tai

6077,0 korkea pesuainekori, L200 mm x S90 mm x K110 mm, kromattu

**WC-harjateline**

1309 Rst-line wc-harjateline, rst, L100 mm x K250 mm x S100 mm

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, teräs/valkoinen, 2 kpl

**Keppiteline**

1509 Kävelykepin ja siivouslastan pidike, valkoinen

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan