Gaius Original XL tarvikeluettelo 17.12.2015 (ver 2.0)

**Tasoallas**

Gaius Original tasoallas, valkoista valumarmoria. Allas sis. tukikaiteen, kiinteän vesilukon ja wc-paperitelineen.

Mitat: 1000 x 500 mm

Gaius Sense tasoallas

6202 oikeakätinen (kapenee oikealle), valkoinen

6202P oikeakätinen, punaisella huomiovärillä

6202K oikeakätinen, keltaisella huomiovärillä

6202H oikeakätinen, harmaalla huomiovärillä

6203 vasenkätinen (kapenee vasemmalle), valkoinen

6203P vasenkätinen, punaisella huomiovärillä

6203K oikeakätinen, keltaisella huomiovärillä

6203H oikeakätinen, harmaalla huomiovärillä

Gaius Original tasoallas saatavana ilman ylivuotoaukkoa

6230 mekaanisella korkeudensäätökiskolla tai

6206 veivikorkeudensäätö

X300 teleskooppiputki vesilukkoon (mekaaninen korkeudensäätö)

9920600 haitariputki korkeussäädettäviin altaisiin

6223 vesilukon seinäliitososa 90 astetta

**Gaius säilytyskaappi vaihtoehdot**

Seinäkiinitteinen säilytyskaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat, ovet valkoista korkeapainelaminaattia harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa.

Mitat: L400mm x K1800mm x S500mm

Säilytyskaappi I sis. tukikaiteen, pyykkikorin ja vetolaatikon sekä tilan yhdelle pistorasialle.

6300HV runko ja ovi harmailla reunanauhoilla, tukikaide valkoinen

6300HP runko ja ovi harmailla reunanauhoilla, tukikaide punainen

6300HK runko ja ovi harmailla reunanauhoilla, tukikaide keltainen

6300HH runko ja ovi harmailla reunanauhoilla, tukikaide harmaa

Säilytyskaappi II ilman tukikahvaa, sis. kaksi ovea, neljä hyllyä sekä tilan yhdelle pistorasialle.

6301HH runko ja ovi harmailla reunanauhoilla

Säilytyskaappi III, sis. valkoisen tukikahvanm kaksi ovea, pyykkikorin ja 3 hyllyä sekä tilan yhdelle pistorasialle

6308HH runko ja ovi harmailla reunanauhoilla, tukikaide valkoinen

**Gaius paperipyyhekaappi tai annostinkaappi**

Seinäkiinitteinen säilytyskaappi, runko valkoista kosteudenkestävää 16 mm melamiinia, joissa harmaat reunanauhat, ovet valkoista korkeapainelaminaattia harmailla reunanauhoilla. Oven kätisyys vaihdettavissa.

Mitat: L300mm x K900mm x S135mm

6326 paperipyyhekaappi, paperiannostelija ylhäällä, alhaalla hylly, kaksi laminaattiovea

6327 paperipyyhekaappi, paperiannostelija alhaalla, ylhäällä hylly, korkea laminaattiovi

6320HH annostinkaappi, sis.2 kpl dispenso pac telineitä ja paperipyyhetelineen, kaksi laminaattiovea

**Gaius Sense suihkuistuin**

200 mm korkeussäädettävä suihkuistuin, jossa ylöstaittuva istuinosa pehmytintegraalia. Suihkuistuin asennetaan yhdelle korkeudensäätökiskolle, jolloin säätö tapahtuu yhdellä toiminnolla ilman työkaluja. Kuormitustesti 500 kg.

17404G Aukoton istuin harmaa

17404R Aukoton istuin punainen

17404Y Aukoton istuin keltainen

17407G Alapesuaukollinen istuin harmaa

17407R Alapesuaukollinen istuin punainen

17407Y Alapesuaukollinen istuin keltainen

**Tukikaiteet**

Stay, korkeussäädettävä seinäkiinnitteinen tukikaide elastomeeripinnoitteella.

10115 H 900 mm, harmaa, 2 kpl

10115 P 900 mm, punainen, 2 kpl

10115 K 900 mm, keltainen, 2 kpl

Stay -tukikaiteiden lisävarusteet

1757 rintatuki

17578 rintatuen ripustin seinään

1759 hälytyspainikkeen pidike

1756 wc-paperiteline

1768 käsisuihkun pidike

**Tukikahvat**

Animo –tukikahvat alumiini/nylon sisältää kiinnitystarvikkeet, rst-ruuvit ja muovitulpat.

1636 790 + 590 mm, valkoinen

1636 H 790 + 590 mm, harmaa

1636 P 790 + 590 mm, punainen

1636 K 790 + 590 mm, keltainen

1639 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, valkoinen

1639 H 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, harmaa

1639 P 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, punainen

1639 K 450 + 1200 mm 90° + yksi suihkupidike, keltainen

**Peili**

6107 Gaius –peili, L600 mm x K1000 mm, reunahiottu, kiinnityslistat alumiinia

**Valaisinvaihtoehdot**

6110 Gaius –peilivalaisin L600 mm, 1 kpl T5-putki x 24 W, IP44

6111 Gaius –yleis- ja peilivalaisin L600 mm, 2 kpl T5 putkea x 24 W, IP44

9207 Gaius Universal –peili- ja yleisvalaisin, L600 mm, 2 x 55 W, IP44

**Pesuainekori**

1921 matala pesuainekori, L290 mm x S90 mm x K130 mm, kromattu

6077,0 korkea pesuainekori, L200 mm x S90 mm x K110 mm, kromattu

**WC-harjateline**

1309 Rst-line wc-harjateline, rst, L100 mm x K250 mm x S100 mm

1309V Rst-line wc-harjateline, rst/valkoinen, L100 mm x K250 mm x S100 mm

**Pyyhekoukku**

1907 Kaksoiskoukku, teräs/valkoinen, 2 kpl

**Keppiteline**

1509 Kävelykepin ja siivouslastan pidike, valkoinen

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle, suihkuistuimelle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan