Gaius Public Sense, Gaius Public Sense W tarvikeluettelo

**Gaius Sense Plus-tasoallas**

Sense Plus -allas ylivuotoaukolla, antimikrobinen valkoinen komposiitti, L1400 x S576 mm, ylivuotoaukolla, sisältää kiinteän vesilukon, ylivuotosarjan, WC-paperitelineen ja kiinnitystarvikkeet. Oikeakätinen allas kapenee oikealle.

62081WAM antimikrobinen komposiittiallas, oikeakätinen

62081GAM antimikrobinen komposiittiallas, oikeakätinen, harmaa huomioraita

62081RAM antimikrobinen komposiittiallas, oikeakätinen, punainen huomioraita

62082WAM antimikrobinen komposiittiallas, vasenkätinen

62082GAM antimikrobinen komposiittiallas, vasenkätinen, harmaa huomioraita

62082RAM antimikrobinen komposiittiallas, vasenkätinen, punainen huomioraita

**Tukikaiteet**

Regal-tukikaide, kromattu tai antimikrobinen maalattu tukikaide elastomeerisella tartuntapinnalla, kiinteäasenteinen tai korkeussäädettävä, kevennysmekanismilla

Kiinteäasenteinen Regal-tukikaide, seinäkiinnitys

20203G harmaa, 870 mm

20203R punainen, 870 mm

20203Y keltainen, 870 mm (tilaustuote)  
20101C kromattu, 800 mm (tilaustuote)  
  
Kiinteäasenteinen Regal-tukikaide, sivukiinnitys

20209G harmaa, 870 mm, vasen

20210G harmaa, 870 mm, oikea

20209R punainen, 870 mm, vasen

20210R punainen, 870 mm, oikea

20209Y keltainen, 870 mm, vasen (tilaustuote)

20210Y keltainen, 870 mm, oikea (tilaustuote)

20209C kromattu, 900 mm, vasen (tilaustuote)  
20208C kromattu, 900 mm, oikea (tilaustuote)

vaihtoehtoisesti

Korkeussäädettävä Regal-tukikaide

20204G harmaa, antimikrobinen, 900 mm

20204R punainen, antimikrobinen, 900 mm

20204Y keltainen, antimikrobinen, 900 mm (tilaustuote)  
20205C kromattu, 930 mm (tilaustuote)

Regal-tukikaiteen lisätarvikkeet

1721 WC-paperiteline tukikaiteeseen, rst

1764N Käsisuihkunpidike, nivelmalli, rst

**Peili**

6102 Gaius –peili, L 900 x K 1000 mm, reunahiottu, kiinnityslistat alumiinia

**Valaisinvaihtoehdot**

9210 Gaius Universal –peili- ja yleisvalaisin, L900 mm, 4 x 21 W, IP44

9553 LED valaisin L890 x K38 x S54 mm, 16 W, 1100-1600 lm, IP44

**WC-harjateline**

1309 Rst-line wc-harjateline, rst, L100 mm x K250 mm x S100 mm

**Käsipaperiannostin**

1304LAM Rst-line, L270 x K350 x S110 mm, lukittava tai

1305LAM Rst-line, L270 x K350 x S110 mm, ilman lukkoa

**Saippua-annostin**

1300LAM Rst-line, L135 x K145 x S90 mm + pumppu

**Vaatekoukku**

1310 Rst-line, pituus 55 mm, 2 kpl

**Vauvanhoitotaso**

Mitat: L 890 x K550 x S102 mm, avattuna S520 mm

KB200-01 vauvanhoitotaso, harmaa

KB200-01SS vauvanhoitotaso, harmaa, rst etupaneeli

**Lastenistuin**

Mitat: L 476 x K331 x S143 mm, avattuna S317 mm

KB102-01-INB lastenistuin, harmaa

**Kiinnitystarvikkeet**

Kiinnitystarvikkeet tasoaltaalle ja tukikaiteille tilattava erikseen seinämateriaalin mukaan.